**Załącznik nr 2 SWZ,**

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**Numer referencyjny P/4/2024**

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU TYPU FURGON DLA POTRZEB

MUZEUM ZIEMI SĄDECKIEJ

**KOD CPV – 34100000-8 pojazdy silnikowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  **1** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego**  **2** | |
| **DANE OGÓLNE** | | |
| 1 | Rok produkcji | Fabrycznie nowy, rok produkcji: od 2024 |
| 2 | Rodzaj | Furgon ( kabina pojedyńcza) |
| 3 | Ilość miejsc | 7 (kierowca + 6 pasażerów) w dwóch rzędach |
| 4 | Dopuszczalna masa pojazdu | Do 3,5 tony |
| 5 | Strona ruchu | Ruch prawostronny kierownica po lewej stronie |
| 6 | Drzwi | - przedni drzwi kierowcy i pasażera skrzydłowe  - boczne drzwi przesuwne z prawej strony  - tylne drzwi skrzydłowe otwierana pod kątem min. 180 stopni |
| 7 | Szyby boczne | - w drugim rzędzie szyby stałe przyciemnione  - elektryczne sterowane szyb z przodu |
| 8 | Lusterka zewnętrzne: | - elektrycznie sterowane  - podgrzewane |
| 9 | Fotel kierowcy | Regulowany min. w dwóch płaszczyznach |
| 10 | BLUETOOTH |  |
| 11 | Port USB +AUX |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SILNIK i NADWOZIE** | | |
| 12 | Silnik | Diesel |
| 13 | Pojemność silnika | 1.9-2.0 |
| 14 | Moc silnika | 140-160 KM |
| 15 | Normy emisji spalin | Euro 6d/Ad blue |
| 16 | Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa +1 wsteczny |
| 17 | Napęd | Na przednią oś |
| 18 | Całkowita długość pojazdu | 5500-6000 mm |
| 19 | Rozstaw osi | 3600-4000 mm |
| 20 | Szerokość bez lusterek | 2000-2400 mm |
| 21 | Wysokość pojazdu | 2400-2600 mm |
| 22 | Lakier | biały |
| 23 | Koła | - na felgach stalowych min. 16”  - dodatkowy komplet opon zimowych z felgami stalowymi |
|  |  |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO** | | |
| 24 | Poduszki powietrzne | - kierowca  - pasażer z możliwością dezaktywacji |
| 25 | Pasy bezpieczeństwa | - 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz elektryczny napinacz pasów w przednich foteli  - 3 punktowe pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń  - sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera min w pierwszym rzędzie siedzeń |
| 26 | Zabezpieczenia i blokady | - Immobilaizer  - Auto alarm |
| 27 | Hamulce | Tarczowe przednie |
| 28 | Systemy bezpieczeństwa | ESP, ABS,ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę, asystent wjazdu na wzniesienia, asystent utrzymania pasa ruchu, monitorowanie odległości od poprzedniego pojazdu, asystent bocznego wiatru |
|  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE** | | |
| 29 | Klimatyzacja | manualna w kabinie kierowcy oraz dodatkowo w przestrzeni ładunkowej |
| 30 | Centralny zamek | - zdalnie sterowany z immobilajzerem  - min. dwa kluczyki ze sterowaniem, |
| 31 | Oświetlenie sufitowe | Min 4 lampy typu LED w przestrzeni ładunkowej i pasażerskiej |
| 32 | Kamera cofania | TAK |
| 33 | Czujniki | Parkowania w przednim i tylnym zderzaku |
| 34 | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe z obręczą |
| 35 | Zestaw awaryjny/bhp | Klucz do kół  Podnośnik hydrauliczny  Trójkąt ostrzegawczy  Apteczka  Gaśnica |
| 36 | Reflektory | Full LED oraz światła do jazy dziennej typu LED |
| 37 | Komputer pokładowy | Wyposażony min. w funkcje wskazania: temperatury zew., spalanie chwilowego i średniego, przebiegu, poziomu paliwa |
| 38 | Kierownica wielofunkcyjna | Min. sterowanie zestawem audio, telefonem. |
| 37 | System multimedialny z nawigacją i radiem | - wyświetlacz kolorowy min. 6,5 cala  - radio  - min 2 głośniki  - system głośnomówiący |
| 40 | Gniazdo USB | Min.2 gniazda w kabinie kierowcy  2 złącza USB typu C |
| 41 | Zbiornik paliwa | 70-100L |
| 42 | Tapicerka | Tekstylna łatwo zmywalna w kolarze ciemnym ( szary, czarny) |
| 43 | Dywaniki | Gumowe w kabinie kierowcy – 2 szt. |
| **ZAKRES ZABUDOWY** | | |
| 44 | Rząd czterech szybko demontowalnych foteli z zagłówkami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Fotele obite takim samym materiałem jak fotele oryginalne ( przedni rząd) | |
| 45 | Część pasażerska w II -gim rzędzie ( do przegrody) : podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową; ściany boczne (dół) pokryte ABS , góra ( naprzeciw drzwi przesuwnych) – wysłonka plastikowa;  Dwie szyby stałe, przyciemniane | |
| 46 | Przegroda bagażowa z możliwością przestawienia ( po zdemontowaniu siedzeń); wykonanie: dół- sklejka tapicerowana , góra – siatka, wysłonki słupków po usunięciu przegrody | |
| 47 | Część bagażowa: podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, uchwyty do mocowanie ładunku w podłodze min.6; nadkola plastikowe | |
|  | Podsufitka w przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej | |
| **GWARANCJA I SERWIS** | | |
| 48 | Lakier | minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |
| 49 | Perforację nadwozia | minimum 4 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |
| 50 | Na naprawy mechaniczne | minimum 2 lata od dnia odbioru samochodu (lub do 250 000 km) |
| 51 | Autoryzowany serwis | w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Muzeum |
| 52 | Zabudowa | minimum 2 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |

Opis znajdujący się w tabeli powyżej zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany samochód, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

**UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty**.