**PROJEKT BUDOWLANY– WYKONAWCZY**

**obiekt:**

**Sądecki Park Etnograficzny – remont obiektów po gradobiciu**

**adres:**

**Nowy Sącz**–ulica Długoszowskiego 83 b

**lokalizacja:**

**działka nr 5 /10 w obrębie 45**

**inwestor:**

## Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 56, 33-300 Nowy Sącz

**opracowanie:**

**A - część formalna**

**B – część ogólno opisowa**

**C - informacja BIOZ**

**RODZAJ ROBÓT: Prace budowlane – remontowe, demontażowe i montażowe związane**

**z remontami budynków i obiektów po gradobiciu w Sądeckim Parku Etnograficznym**

**JEDNOSTKA**

**PROJEKTOWA:** Projektowanie, Nadzór, Realizacja

„PRU-WIT” Witold Prusak

ul. Graniczna 18e

33-300 Nowy Sącz

**OPRACOWAŁ:** Witold Prusak

**Nowy Sącz – wrzesień – 2021 rok**

SPIS OPRACOWAŃ

wchodzących w skład projektu budowlanego remontu

Rozdział I - część formalna

- część ogólno opisowa

- informacja BIOZ

Rozdział II - Wykaz budynków i obiektów do remontu :

# SEKTOR DWORSKI

1. **Dwór z Rdzawy - Nr inw. 15/15, nr eksp. 17;** zbudowany in situ w XVII w., transfer do SPE w 1969 r., restytucja na ekspozycji w latach 1973-75 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem wystawienniczym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
2. **Studnia z Nawojowej - Nr inw. 16/16, nr eksp. 18;** zbudowana in situ pod koniec XIX w., transfer do SPE w 1972 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, z wyposażeniem, wnętrze możliwe do oglądania podczas zwiedzania (bez wchodzenia do środka); pow. zajęcia terenu – 12,9 m2, objętość – 36 m3 ; obiekt parterowy, konstrukcji drewnianej, szkieletowej (ażurowa wiata-altana), dach wielospadowy, kryty gontami.
3. **Kurnik z Tymbarku - Nr inw. 17/17, nr eksp. 14;** zbudowany in situ w pocz. XIX w., transfer do SPE w 1972 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania, posiada instalację sygnalizacji przeciwpożarowej.
4. **Stodoła plebańska z Kamienicy - Nr inw. 37/37, nr eksp. 12;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1974 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane do składowania elementów demontażowych innych obiektów; posiada instalację sygnalizacji ppoż.
5. **Stajnia z Lipnicy Wielkiej - Nr inw. 47/55, nr eksp. 15;** zbudowana in situ ok. 1860 r., transfer do SPE w 1981 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane do składowania elementów demontażowych innych obiektów.
6. **Spichlerz plebański z Męciny - Nr inw. 60/70, nr eksp. 16;** zbudowany in situ w 1838 r., transfer do SPE w 1989 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze udostępniane do zwiedzania (adaptowane na wystawy zmienne), posiada instalację elektryczną, odgromową oraz sygnalizacji ppoż.
7. **Szopa kieratowa z Krużlowej - Nr inw. 38/38, nr eksp. 13;**  zbudowana in situ ok. poł. XIX w., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze udostępniane okazjonalnie, podczas imprez; posiada instalację sygnalizacji przeciwpożarowej.
8. **Wiatrak ze Starej Wsi – Nr inw. 103/85; nr eksp. 79;** zbudowany in situ w 1948 r., transfer do SPE w X. 2014 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze udostępniane okazjonalnie.

# SEKTOR ŁEMKOWSKI

1. **Chałupa z Wierchomli - Nr inw. 1/1, nr eksp. 32;** zbudowana in situ w 1899 r, transfer do SPE w 1969 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym.
2. **Budynek gospodarczy z Wierchomli – Nr inw. 2/2, nr eksp. 33;**zbudowany in situ w końcu XIX w., transfer do SPE w 1969 r.; eksponat kubaturowy, częściowo z wyposażeniem etnograficznym (boisko).
3. **Chlewik z Wierchomli - Nr inw. 3/3, nr eksp. 34;** zbudowany in situ w końcu XIX w., transfer do SPE w 1969 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, bez wyposażenia etnograficznego.
4. **Spichlerz (Sypaniec) z Muszynki - Nr inw. 4/4, nr eksp. 34; nr eksp. 35;** zbudowany in situ w drugiej połowie XIX w, transfer do SPE w 1969 r., eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego.
5. **Spichlerz (Sypaniec) z Muszynki – Nr inw. 5/5, nr eksp. 36;** zbudowany in situ w drugiej połowie XIX w., transfer do SPE w 1971 r.; eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego.
6. **Lamus plebański z Wierchomli - Nr inw. 13/13, nr eksp. 31;** zbudowany in situ w pierwszej połowie XIX w., transfer do SPE w 1971 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia, wykorzystywany tymczasowo jako magazyn eksponatów, wnętrza nieudostępniane do zwiedzania.
7. **Chałupa z Łosia - Nr inw. 36/36, nr eksp. 39**; zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1977 r., restytucja na ekspozycji 1984-86 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym.
8. **Cerkiew z Czarnego - Nr inw. 44/44, nr eksp. 30;** zbudowana in situ w 1789 r., transfer do SPE w 1993 r., restytucja na ekspozycji w latach 1994 – 1996; eksponat kubaturowy z odpowiednim wyposażeniem jako świątyni greckokatolickiej.
9. **Chałupa z Królowej Górnej - Nr inw. 45/47 nr eksp. 41;** zbudowana in situ w 1843 r., rozbudowana w 1872 r. transfer do SPE w 1993 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym.
10. **Budynek gospodarczy z Królowej Góry nr eksp. 41;**
11. **Spichlerz z Królowej Górnej - Nr inw. 46/49 nr eksp. 43;** zbudowany in situ w 1892 r., transfer do SPE w 1993 r.; eksponat kubaturowy częściowo z wyposażeniem etnograficznym.
12. **Budynek gospodarczy z Łosia – Nr inw. 54/61, nr eksp. 40;**  zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1979 r., restytucja na ekspozycji 1984-86 r.; eksponat kubaturowy częściowo z wyposażeniem etnograficznym.
13. **Chałupa dymna z Łabowej – Nr inw. 63/50 nr eksp. 37**  zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1995 r., restytucja na ekspozycji w 1997 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym.
14. **Plebania „ruska” ze Szlachtowej – Nr inw. 67/75, nr eksp. 63**; zbudowana in situ ok. poł. XIX w., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w l. 2001-03; eksponat kubaturowy, z adaptacją funkcjonalną na zaplecze amfiteatru (przebieralnie dla zespołów) oraz na dozorcówkę.
15. **Kuźnia z Czaczowa – Nr inw. 14/14, nr eksp. 29;** zbudowany in situ w 1901 r., transfer do SPE w 1974 r.; eksponat kubaturowy, prezentacja na ekspozycji plenerowej.
16. **Kapliczka z Gołkowic Górnych.**
17. **Amfiteatr leśny.**
18. **Budynek mieszkalny z Maszkowic , nr eksp. 44.**
19. **Suszarnia na owoce , nr eksp. 61.**

# SEKTOR POGÓRZAŃSKI

1. **Stodoła z Wojnarowej - Nr inw. 11/11, nr eksp. 22.** Obiekt z drugiej połowy XV wieku. Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego. Wnętrze nieudostępnione do zwiedzania, wykorzystywany, jako magazyn eksponatów.
2. **Chałupa z Mszalnicy - Nr inw. 9/9, nr eksp.20,** zbudowana in situ w 1834 r, transfer do SPE w 1970, eksponat kubaturowy, z pełnym wyposażeniem etnograficznym. Wnętrze udostępnione do zwiedzania.
3. **Stajnia z Mszalnicy - Nr inw. 10/10, nr eksp.21;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1970 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
4. **Chałupa z Niecwi - Nr inw. 32/32, nr eksp.23;** zbudowana in situ ok. 1840 r., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, z pełnym wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania. Obiekt parterowy, konstrukcji drewnianej, zrębowej, ściany bielone, dach czterospadowy, kryty słomą, posiada instalację sygnalizacji.
5. **Stodoła z Niecwi - Nr inw. 33/33, nr eksp. 24;** zbudowana in situ ok. 1840 r., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane, jako magazyn eksponatów.
6. **Chałupa z Lipnicy -Nr inw. 12/12 nr eksp. 19;** zbudowana in situ ok. drugiej połowy XIX w., transfer do SPE w 1972 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze udostępniane do zwiedzania. Obiekt o konstrukcji zrębowa; belki łączone na jaskółczy ogon. Dach czterospadowy, krokwiowo-jętkowy, kryty słomą w kiczki.

# SEKTOR KOLONISTÓW NIEMIECKICH

1. **Zbór ze Stadeł / kościół ewangelicki/- Nr inw. 89/90, nr eksp. 67;** zbudowany in situ w 1806-09 r., transfer do SPE w 2004r., restytucja na ekspozycji w 2005 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem wnętrz, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
2. **Repliki** **trzech murowanych zagród z Gołkowic Dolnych** z przełomu XVIII i XIX w. zbudowano z materiałów współczesnych. Budynki szeregowo usytuowane szczytem do drogi powtarzają typowy układ przestrzenny dawnej wsi, tzw. ulicówkę. Każda z zagród tworzy podwórze zamknięte murem z bramą wjazdową i furtką.Jeden zespół (numery 68 i 69) został urządzony jako gospodarstwo sołtysa niemieckiej wsi na Sądecczyźnie. Składa się z dwóch budynków: domu mieszkalnego, stajni i szopy gospodarczej pod jednym dachem oraz ustawionego równolegle podpiwniczonego spichlerza. Budynki murowane, tynkowane i bielone. Dachy kryte dachówką ceramiczną.
3. **Pozostałe obiekty (numery 70 do 73)** to rekonstrukcje adaptowane na inne potrzeby Muzeum. W budynku nr 70 znajdują się sale wystaw zmiennych (129 m2 pow. u.)

Zagrody kolonistów niemieckich z Gołkowic są wierną rekonstrukcję układu przestrzennego, celem wyposażenia muzealnego wystawy stałej – mieszkania i gospodarstwa rolnego XIX w.

1. **Ogrodzenie drewniane / 79/,**
2. **Informator / 86 /.**

# SEKTOR LACHOWSKI

1. **Chałupa z Rogów – Nr inw. 7/7, nr eksp. 8;** zbudowana in situ w 1-szej połowie XIX w., transfer do SPE w 1970 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
2. **Chałupa z Podegrodzia – Nr inw. 8/8, nr eksp. 1;** zbudowana in situ przed 1846 r., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
3. **Chałupa z Gostwicy – Nr inw. 19/19, nr eksp. 2**; zbudowana in situ ok. połowy XIX w, transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem etnograficznym, wnętrze udostępniane do zwiedzania.
4. **Spichlerz z Gostwicy – Nr inw. 20/20, nr eksp. 5**; zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1975 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze udostępniane do zwiedzania.
5. **Stodoła z Biegonic – Nr inw. 22/22, nr eksp. 3;** zbudowana in situ w pierwszej połowie XIX w., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze (boisko) możliwe do oglądania podczas imprez.
6. **Stajnia z Mokrej Wsi – Nr inw. 55/62, nr eksp. 6;** całość zbudowana in situ w drugiej połowie XIX w., transfer jednej połowy do SPE w 1983 r., restytucja na ekspozycji 1984/85 (łącznie z replikowaną rekonstrukcją niepozyskanej połowy obiektu); eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, część wnętrz możliwa do zwiedzania.
7. **Kościół z Łososiny Dolnej – Nr inw. 81/79, nr eksp. 11;** zbudowany in situ w 1739 r., transfer do SPE w 2003 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem wnętrz, udostępnianych do zwiedzania; pow. zajęcia terenu – 332 m2, objętość – 3143 m3; obiekt konstrukcji drewnianej, zrębowej, wieża słupowo-ryglowa, dach wielospadowy, kryty częściowo gontami, częściowo (wieża, sygnaturka) blachą miedzianą, soboty konstrukcji słupowo-ryglowej, więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa tzw. storczykowa, krycie gontami, ściany od zewnątrz szalowane.
8. **Ogrodzenie kościoła z Łososiny Dolnej – Nr inw. 99/79o** zbudowane in situ ok. poł. XIX w., rekonstrukcja w SPE w 2005 r. Eksponat kubaturowy małej architektury, z 5 kaplicami wnękowymi (wyposażonymi w obrazy) i dwoma bramami w ciągu zamkniętego wieloboku, długość 132 mb, dostępny do oglądania przy zwiedzaniu; konstrukcja murowana z kamienia, dachy dwuspadowe, kryte gontami.
9. **Chlewik z Gostwicy – Nr inw. 21/21, nr eksp. 4;** zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1974 r.; eksponat kubaturowy bez wyposażenia, wnętrza nie udostępniane.
10. **Wozówka z Mokrej Wsi – Nr inw. 58/66, nr eksp. 7;** zbudowana in situ ok. 1890 r., transfer do SPE w 1983 r., restytucja na ekspozycji 1984/85; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze możliwe do oglądania przy zwiedzaniu.
11. **Wiatrak chłopski z Kaniny - Nr inw. 90/81, nr eksp. 65**; zbudowany in situ ok. 1920 r., transfer do SPE w 2003/2004 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, typ „koźlaka” z wyposażeniem etnograf., możliwy do oglądania z zewnątrz.

# SEKTOR GÓRALSKI

1. **Spichlerz z Zagorzyna - Nr inw. 6/6, nr eksp. 48;** zbudowany in situ w 1880 r., nadbudowany w 1920 r., transfer do SPE w 1970 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym.
2. **Spichlerz z Kiczni (murowany) - Nr inw. 24/24 nr eksp. 49;** zbudowany in situ ok. 1870 r., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
3. **Chałupa z Kamienicy - Nr inw. 23/23, nr eksp. 56;** zbudowana in situ w 1869 r., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania
4. **Chałupa z Obidzy - Nr inw. 25/25, nr eksp. 52;** zbudowana in situ w 1890 r., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze udostępniane do zwiedzania i pokazów rozmaitych.
5. **Spichlerz z Kiczni – Nr inw. 34/34, nr eksp. 54;** zbudowany in situ w 1791 r., transfer do SPE w 1977 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
6. **Chałupa z Zagorzyna – Nr inw. 35/35, nr eksp. 47;** zbudowana in situ w 1884 r., transfer do SPE w 1977 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza na parterze udostępniane do zwiedzania, na poddaszu nieudostępniane, wykorzystywane jako magazyn eksponatów drobnowymiarowych.
7. **Stodoła z Kamienicy – Nr inw. 42/42, nr eksp. 50;** zbudowana in situ ok. 1860 r., transfer do SPE w 1975 r., restytucja na ekspozycji w 1987 r. Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego., wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów
8. **Stodoła z Obidzy – Nr inw. 49/58, nr eksp. 55;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1986 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania
9. **Stajnia z Kamienicy – Nr inw. 59/67, nr eksp. 60**; zbudowana in situ ok. 1885 r., transfer do SPE w 1987 r.; Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego, wnętrza nieudostępniane, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
10. **Szkoła Ludowa z Nowego Rybia - Nr inw. 69/76 nr eksp. 64**; zbudowana in situ w latach 1926-1932 r., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w latach 2004 – 2006; eksponat kubaturowy, z pełnym wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
11. **Olejarnia ze Słopnic – Nr inw. 27/27, nr eksp. 51;**  zbudowana in situ w pierwszej połowie XIX w., transfer do SPE w 1975 r., eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze udostępniane do zwiedzania i pokazów tłoczenia
12. **Owczarnia z Zagorzyna – Nr inw. 26/26, nr eksp. 53;**  zbudowana in situ w XIX w., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrze nieudostępniane do zwiedzania.
13. **Szopka na żarna z Maszkowic - Nr inw. 62/72 nr eksp. 59** (parterowa przybudówka do stodoły chłopskiej z Kamienicy - nr inw. 42/42), zbudowana in situ na pocz. XX w., rekonstrukcja w SPE w 1989 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, z wyposażeniem etnograficznym (żarna), możliwym do oglądania podczas zwiedzania
14. **Stodółka z Zarzecza - Nr inw. 39/39, nr eksp. 58;** zbudowana in situ w drugiej połowie XIX w., transfer do SPE w 1973 r., restytucja na ekspozycji w 1989 r. Eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, możliwy do oglądania przy zwiedzaniu (z zewnątrz).
15. **Kuźnia z Czarnej Góry nr eksp. 46.**

# PRZEMYSŁ LUDOWY.

* + - 1. **Młyn z Kamienicynr eksp. 74.**
      2. **Folusz z Krościenkanr eksp. 76.**
      3. **Tartak z Młodowanr eksp. 75.**
      4. **Tartak z Zasadnegonr eksp. 77.**

# BUDYNKI ZAPLECZA SKANSENU.

1. **Budynek dozorcówka.**
2. **Budynek willa z Piwnicznej.**
3. **Budynek kasy.**
4. **Budynek biurowy stary**
5. **Budynek socjalny ( administracyjne ).**
6. **Magazyn.**
7. **Wiata montażowa.**
8. **Garaże blaszane.**
9. **Budynek socjalny.**
10. **Wiata z maszynownią.**
11. **Wiata ze stolarnią.**
12. **Wiata z**
13. **Wiata przy willi Popradu.**

Rozdział I

CZĘŚĆ A

formalna

CZĘŚĆ B

ogólno opisowa

CZĘŚĆ C

informacja BIOZ

A

**część formalna**

**I. oświadczenia i kopiauprawnienia.**

* oświadczenie projektanta, wynikającez**a**rt. 20. 1. o opracowaniu projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
* kserokopia uprawnień budowlanych.

**II. podstawa opracowania projektu.**

* zlecenie inwestora,
* uzgodnienia z inwestorem,
* obowiązujące normy i przepisy,
* literatura techniczna,
* wiedza techniczna i doświadczenie zawodowe autora opracowania.

**III. przedmiot opracowania.**

* przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy obejmujący wykonanie : robót w zakresie wymiany pokrycia dachówz gontów, w zakresie wymiany pokrycia dachów ze słomy,wykonania robót renowacyjnych elewacji budynków drewnianych.

**IV. opis stanu istniejącego.**

Obszar objęty opracowaniem projektowym podlega ochronie Konserwatora Zabytków – decyzjaNr 604/96 z dnia 24.06.1996r.

Obszar objęty opracowaniem nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 54/04 z dnia 16.09.2004 na całość ekspozycji skansenowskiej SPE w określonych granicach.

Obszar objęty opracowaniem projektowym podlega ochronie Konserwatora Zabytków – decyzja Nr 604/96 z dnia 24.06.1996r.

**Sądecki Park Etnograficzny,** oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, prezentuje budownictwo, życie codzienne i inne aspekty wszystkich grup ludności tworzących kulturę Sądecczyzny. Skansen ok. 20 haprezentujące budownictwo poszczególnych grup etnograficznych. Poza tym w centralnym punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano dwór szlachecki wraz z aleją dojazdową i parkiem dworskim oraz położonym w jego sąsiedztwie zespołem gospodarczym. Nad strumieniem, w północnej części Parku posadowiono zespół obiektów tradycyjnego przemysłu ludowego, napędzany siłą wody – tartak, młyn, folusz.

Niemal wszystkie obiekty w Sądeckim Parku Etnograficznym są oryginalne – były rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione, zakonserwowane i na nowo zmontowane w skansenie. Przenoszone budynki zestawione są w zespoły zagrodowe, które czasem składają się z obiektów pochodzących z różnych gospodarstw, a nawet z różnych wsi (umownie nazywane zagrodą ze wsi, z której jest dom). Zasadą jest zachowanie zgodności co do grupy etnograficznej, zamożności, typu obiektu.

**W dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach popołudniowych 16.00-18-00 potężna burza wraz z gradobiciem uszkodziła większość obiektów w Sądeckim Parku Etnograficznym. Uszkodzone zostały dachy wykonane z dachówki ceramicznej, dachy wykonane z gontów , dachy wykonane ze słomy , elewacje budynków głównie wykonane z drewnianych (z bali i desek ), uszkodzone zostały orynnowania drewniane.**

**Projekt opisuje zakres robót budowlanych do wykonania dla przywrócenia dotychczasowego stanu technicznego budynków i obiektów.**

**UWAGA:**

Roboty winne być wykonane :

* zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
* zgodnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
* pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

B

**część opisowa**

**I opis techniczny - spis treści.**

1. **dane ogólne**
2. **zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.**
3. **zagospodarowania działki.**
4. **dane istotne dla środowiska oraz higieny i zdrowia .**
5. **ochrona przeciwpożarowa.**
6. **dane końcowe.**

**1 dane ogólne.**

1. Sądecki Park Etnograficzny, zlokalizowane jest w Nowym Sączu przy ul. Długoszowskiego 86 b.
2. **Sądecki Park Etnograficzny,** oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, prezentuje budownictwo, życie codzienne i inne aspekty wszystkich grup ludności tworzących kulturę Sądecczyzny. Projekt układu przestrzennego Parku uwzględnia podział terenu ekspozycyjnego (20 ha) sektory.

**2.zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego dla poszczególnych obiektów budowlanych.**

Przedmiotem projektu budowlanego jest wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych i remontowych w celu przywrócenia dotychczasowego stanu technicznego obiektów:

**Wykaz obiektów objętych zadaniem: zakres planowanych robót**

# Budynki zaplecza Skansenu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Budynek dozorcówka** | |
|  | 1 | renowacja i impregnacja elewacji drewnianej, |
|  | 2 | renowacja i impregnacja elewacji drewnianej słupki, |
|  | 3 | Ściana 1 impregnacja i renowacja elewacji, |
|  | 4 | wymiana dachówki Marsylka, |
|  | 5 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2, |
|  | 6 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2. |
|  |  |  |
| **2.** | **Budynek Willa z Piwnicznej** | |
|  | 1 | ściana 1 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 2 | ściana 1 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 3 | ściana 2 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 4 | ściana 2 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja , |
|  | 5 | wymiana dachówki Marsylka. |
|  |  |  |
| **3** | **Budynek kasy** | |
|  | 1 | ściana 1 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 2 | ściana 1 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 3 | wymiana pokrycia dachu z dachówki zakładkowej. |
|  |  |  |
| **4** | **Budynek biurowy stary** | |
|  | 1 | ściana 1 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 2 | ściana 1 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 3 | ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja , |
|  | 4 | ściana 3 elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 5 | wymiana dachówki dach 1 20%, |
|  | 6 | wymiana dachówki dach 2 20%. |
|  |  |  |
| **5** | **Budynek socjalny ( administracyjny)** | |
|  | 1 | dach - blachodachówka wymiana 30%, |
|  | 2 | wymiana rynny fi 100. |
|  |  |  |
| **6** | **Magazyn** | |
|  | 1 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 2 | ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja, |
|  | 3 | dach - blacha trapezowa wymiana 60%, |
|  | 4 | wymiana rynny plastikowej fi 100. |
| **7** | **Wiata montażowa** | |
|  | 1 | dach - blacha trapezowa wymiana 60%, |
|  | 2 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja , |
|  | 3 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2. |
|  |  |  |
| **8** | **Garaże blaszane** | |
|  | 1 | dach - blacha trapezowa wymiana 50%. |
|  |  |  |
| **9** | **Budynek socjalny** | |
|  | 1 | dach - blacha trapezowa wymiana 60%, |
|  | 2 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja , |
|  | 3 | ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja , |
|  | 4 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2. |
|  |  |  |
| **10** | **Wiata z maszynownią** | |
|  | 1 | dach - blacha trapezowa wymiana 50%, |
|  | 2 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja , |
|  | 3 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2, |
|  | 4 | słupki drewniane renowacja i impregnacja szt.3, |
|  | 5 | ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja. |
|  |  |  |
| **11** | **Wiata ze stolarnią** | |
|  | 1 | dach - blacha trapezowa wymiana 20%, |
|  | 2 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja. |
|  |  |  |
| **12** | **Wiata z częścią murowaną** | |
|  | 1 | dach - blacha trapezowa wymiana 60%, |
|  | 2 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.1. |
|  |  |  |
| **13** | **Wiata z** | |
|  | 1 | dach -dachówka 30% |
|  | 2 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.1 |
|  |  |  |
| **14** | **Wiata przy Wilii z Popradu** | |
|  | 1 | Dach z gontu renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
|  |  | **Sądecki Park Etnograficzny** |
|  |  |  |
| **15** | **(5) Spichlerz z Gostwicy** | |
|  | 1 | Dach dwuspadowy ze słomy wymiana słomy |
|  | 2 | ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | ściana 2 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
| **16** | **( 6 ) Stajnia z Mokrej Wsi** | |
|  | 1 | Wymiana pokrycia dachu ze słomy ( 70%) |
|  | 2 | impregnacja drzwi drewnianych 3szt. |
|  | 3 | Ściana 1bielona wapnem Remmersa renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
| **17** | **( 4 ) Chlewik z Gostwicy** | |
|  | 1 | wymiana pokrycia dachu ze słomy 80% |
|  | 2 | ściana 1 górna renowacja pobielenie wapnem |
|  | 3 | ściana 2 dolna renowacja pobielenie wapnem |
|  | 4 | ściana 3 łącznik z ze stajnią dolna renowacja pobielenie wapnem |
|  |  |  |
| **18** | **( 7 ) Wozówka z Mokrej Wsi** | |
|  | 1 | wymiana pokrycia dachu ze słomy 70% |
|  | 2 | ściana 1 górna renowacja pobielenie wapnem |
|  | 3 | ściana 2 dolna renowacja pobielenie wapnem |
|  | 4 | ściana 3 renowacja pobielenie wapnem |
|  |  |  |
| **19** | **(1) Chałupa biednego wyrobnika z Podegrodzia** | |
|  | 1 | ściana 1 renowacja pobielenie wapnem |
|  | 2 | wymiana pokrycia dachu ze słomy 80% |
|  |  |  |
| **20** | **(11) Kościół z Łososiny Dolnej** | |
|  | 1 | Dach z gontów w 100 % do renowacji i impregnacji |
|  | 2 | ściana 1 renowacja i impregnacja daszków z gontu 4 szt. |
|  | 3 | ściana 2 drewniana impregnacja |
|  | 4 | Ściana 2 słupki drewniane 2 szt. Impregnacja |
|  | 5 | ściana 2 rynna miedziana fi 100 wymiana |
|  | 6 | Ściana 3 słupki drewniane 4 szt. Impregnacja |
|  | 7 | ściana 3 rynna miedziana fi 100 wymiana |
|  | 8 | ściana 4 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 9 | ściana 5 drewniana góra renowacja i impregnacja |
|  | 10 | ściana 5 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 11 | ściana 6 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 12 | ściana 7 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 13 | ściana 7 rynna miedziana fi 100 wymiana |
|  | 14 | ściana 8 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 15 | ściana 8 rynna miedziana fi 100 wymiana 2 szt. |
|  |  |  |
| **21** | **(11) Ogrodzenie Kościoła z Łososiny Dolnej** | |
|  | 1 | brama wejściowa renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ogrodzenie pokrycie z gontów renowacja i impregnacja |
|  | 3 | dach z gontów kapliczek szt. 6 impregnacja i konserwacja |
|  | 4 | brama wejściowa drewniana impregnacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **22** | **(15) Stajnia z wozownią z Lipnicy** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 3 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | dach z gontu do wymiany 40% |
|  | 5 | dach z gontu impregnacja i konserwacja 100 % |
|  |  |  |
| **23** | **(12) Stodoła folwarczna z Kamienicy** | |
|  | 1 | ściana 1 bale drewniane renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 bale drewniane renowacja i impregnacja |
|  | 3 | wrota drewniane impregnacja i konserwacja 2szt. |
|  | 4 | dach ze słomy wymiana 80% |
|  |  |  |
| **24** | **(13) Szopa kieratowa** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | dach drewniany renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
| **25** | **(2) Chałupa z Gostwicy** | |
|  | 1 | dach ze słomy wymiana 80% |
|  | 2 | Ściana 1 bielona wapnem Remmersa renowacja i impregnacja |
|  | 3 | Ściana 2 bielona wapnem Remmersa renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
| **26** | **(3) Stodoła z Biegonic** | |
|  | 1 | dach ze słomy wymiana 80% |
|  | 2 | ściana 1renowaja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 2 góra renowacja i konserwacja |
|  | 4 | ściana 2 dół renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **27** | **(58) Stodoła z Zarzecza** | |
|  | 1 | dach ze słomy wymiana 80% |
|  | 2 | ściana 1renowaja i impregnacja |
|  |  |  |
| **28** | **(78) Stodoła z Popowic** | |
|  | 1 | wymiana dachówki szt.15 |
|  | 2 | ściana góra drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana dół drewniana renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **29** | **(53) Owczarnia z Zagorzyna** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana 2 góra renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 dół renowacja i konserwacja |
|  | 4 | dach ze słomy wymiana 60% |
|  |  |  |
| **30** | **(54) Spichlerz z Kiczni** | |
|  | 1 | dach ze słomy wymiana 50% |
|  | 2 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **31** | **(47) Chałupa Myjaka z Zagorzyna** | |
|  | 1 | ściana 1 tynk wapienny renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana 2 góra tynk wapienny renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 dół tynk wapienny renowacja i konserwacja |
|  | 4 | podłoga drewniana balkonu renowacja i konserwacja |
|  | 5 | słupki balkonu szt.13 renowacja i konserwacja |
|  | 6 | dach dachówka Marsylka do wymiany 20% |
|  |  |  |
| **32** | **(60) Stajnia z Kamienicy** | |
|  | 1 | ściana 1góra bale drewniane renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 1 dół bale drewniane renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 2 bale drewniane renowacja i impregnacja |
|  | 4 | dach dachówka ceramiczna wymiana 30 % |
|  |  |  |
| **33** | **(59) Szopa kieratowa z Maszkowic** | |
|  | 1 | dach dachówka ceramiczna wymiana 40 % |
|  | 2 | słupki drewniane szt.4 renowacja i konserwacja |
|  | 3 | podpory poziome szt.4 drewniane renowacja i konserwacja |
|  | 4 | podpory poziome szt.6 drewniane renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **34** | **(50) Stodoła z Kamienicy** | |
|  | 1 | ściana 1góra drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 1 dół drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | ściana 3 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 5 | dach ze słomy wymiana 70% |
|  |  |  |
| **34** | **(49) Spichlerz z Kiczni** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 3 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | dach z gontu wymiana 20% |
|  | 5 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  | 6 | Balkon renowacja i konserwacja |
|  | 7 | Balkon renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **35** | **(64) Szkoła ludowa z Nowego Rybia** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | drzwi renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | ściana 2 góra drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 5 | Dach eternit ekologiczny do wymiany 100% |
|  |  |  |
| **36** | **(48) Spichlerz z Zagorzyna** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | dach z gontu renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **37** | **(39) Chałupa z Łosia k Gorlic** | |
|  | 1 | dach z gontu wymiana 20% |
|  | 2 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **38** | **(35) Spichlerz z Muszynki** | |
|  | 1 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  | 2 | ściana 1 tynk wapienny renowacja |
|  | 3 | ściana górna |
|  |  |  |
| **39** | **(36) Spichlerz z Muszynki** | |
|  | 1 | ściana 1 bale drewniane renowacja i impregnacja |
|  | 2 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **40** | **(16) Spichlerz z Męciny** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 2 góra drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | dach z gontu wymiana 10% |
|  | 5 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  | 6 | podłoga drewniana renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
| **41** | **(14) Kurnik dworski z Tymbarku** | |
|  | 1 | ściana 1 ,2,3 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **42** | **(79) Wiatrak ze Starej Wsi** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | dach z blachy do wymiany |
|  |  |  |
| **43** | **(65) Wiatrak ze Kaniny** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | dach z blachy do wymiany |
|  |  |  |
| **44** | **(17) Dwór z Rdzawy** | |
|  | 1 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **45** | **(18) Studnia z Nawojowej** | |
|  | 1 | ściana drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **46** | **(43) Spichlerz z Królowej Górnej** | |
|  | 1 | dach z gontu wymiana 10% |
|  | 2 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **47** | **(42) Budynek gospodarczy z Królowej Górnej** | |
|  | 1 | ściana z bali drewnianych renowacja i impregnacja |
|  | 2 | wrota drewniane |
|  | 3 | dach z gontu wymiana 20% |
|  | 4 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **48** | **(41) Chałupa z zagrody z Królowej Górnej** | |
|  | 1 | ściana drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 2 | wrota drewniane |
|  | 3 | dach z gontu wymiana 20% |
|  | 4 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **49** | **(30) Cerkiew grekokatolicka z Czarnego** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana + gont renowacja i impregnacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana + gont renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana drewniana 3 + gont renowacja i impregnacja |
|  | 4 | ściana 4 drewniana + gont renowacja i impregnacja |
|  | 5 | ściana 5 drewniana + gont renowacja i impregnacja |
|  | 6 | dach z gontu wymiana 30% |
|  | 7 | dach z gontu renowacja i konserwacja 100% |
|  | 8 | ogrodzenie pokryte gontem do wymiany 30% gontu |
|  | 9 | ogrodzenie pokryte gontem konserwacja 100% |
|  |  |  |
| **50** | **(20) Chałupa z Mszalnicy** | |
|  | 1 | dach ze słomy do wymiany 70% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **51** | **(22) Stodoła z Wojnarowej** | |
|  | 1 | dach ze słomy do wymiany 70% |
|  |  |  |
| **52** | **(19) Chałupa z Lipnicy Wielkiej** | |
|  | 1 | dach ze słomy do wymiany 70% |
|  | 2 | ściana 1 renowacja wapnem |
|  |  |  |
| **53** | **(23) Chałupa z Niecwi** | |
|  | 1 | dach ze słomy do wymiany 70% |
|  |  |  |
| **54** | **(24) Stodoła z Niecwi** | |
|  | 1 | dach ze słomy do wymiany 80% |
|  |  |  |
| **55** | **(21) Stajnia z Mszalnicy** | |
|  | 1 | dach ze słomy do wymiany 80% |
|  | 2 | ściana z bali drewnianych renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **56** | **Kapliczka z Gołkowic Górnych** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | ściana 1 renowacja wapnem |
|  | 3 | ściana 2 renowacja wapnem |
|  |  |  |
| **57** | **(29) Kuźnia z Czaczowa** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | ściana 1 drewniana do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **58** | **Amfiteatr leśny** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | ściana 1 drewniana do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **59** | **(63) Plebania ze Szlachtowej** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | dach z gontów do wymiany 20% |
|  |  |  |
| **60** | **(31) Lamus plebański z Wierchomli Wielkiej** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | dach z gontów do wymiany 20% |
|  |  |  |
| **61** | **(33) Budynek gospodarczy z Wierchomli Wielkiej** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | ściana 1 z bali drewnianych renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 z bali drewnianych renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **62** | **(44) Budynek mieszkalny z Maszkowic** | |
|  | 1 | dach pokryty papą do wymiany |
|  | 2 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **63** | **(32) Chałupa rolnika z Wierchomli Wielkiej** | |
|  | 1 | dach z gontów do renowacji i konserwacji 100% |
|  | 2 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 4 | daszek studni z gontów do renowacji i konserwacji 100% |
|  |  |  |
| **64** | **(34) Chlewik z Wierchomli Wielkiej** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | dach z gontów do wymiany 20% |
|  | 3 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **65** | **(55) Stodoła z Obidzy** | |
|  | 1 | dach ze słomy |
|  | 2 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 4 | ściana 3 drewniana renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **66** | **(51) Olejarnia ze Słopnic** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 2 | dach z gontów do wymiany 30% |
|  | 3 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 4 | ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja |
|  |  |  |
| **67** | **(56) Zagroda z Kamienicy z warsztatem tkacza** | |
|  | 1 | dach ze słomy wymiana 70% |
|  | 2 | ściana 1 pokryta wapnem Remmersa renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 2 dół drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | ściana 2 góra drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 5 | dach ze słomy wymiana 70% |
|  |  |  |
| **68** | **(52)Chałupa z Obidzy** | |
|  | 1 | dach ze słomy wymiana 70% |
|  | 2 | ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 3 | ściana 1 góra drewniana renowacja i impregnacja |
|  | 4 | ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja |
|  |  |  |
| **69** | **(61) Suszarnia na owoce** | |
|  | 1 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  |  |  |
| **70** | **(37) Kurna chałupa z Łabowej** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 2 | dach z gontu do renowacji i konserwacji 100% |
|  |  |  |
| **71** | **(40) Budynek gospodarczy z Łosia k/ Gorlic** | |
|  | 1 | dach z gontu do renowacji i konserwacji 100% |
|  |  |  |
| **72** | **(45) Budynek mieszkalny z Maszkowic 1962** | |
|  | 1 | ściana 1 pokryta wapnem renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana 2 pokryta wapnem renowacja i konserwacja |
|  | 2 | dach z papy do wymiany |
|  |  |  |
| **73** | **(46) Kuźni z z Czarnej Góry** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 2 | dach z gontu do renowacji i konserwacji 100% |
|  |  |  |
| **74** | **(74) Młyn z domem z Kamienicy** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 40% |
|  | 4 | konstrukcje drewniane + koła do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **75** | **(76) Folusz z Krościenka** | |
|  | 1 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana 1 góra drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 4 | ściana 3 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 5 | dach z gontu renowacja i konserwacja |
|  | 6 | konstrukcje drewniane do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **76** | **(75) Tartak z Młodowa** | |
|  | 1 | dach z desek renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana szczytowa drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | burtnice do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **77** | **(77) Tartak z Zasadnego** | |
|  | 1 | dach z desek renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana szczytowa drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 3 | burtnice do renowacji i konserwacji |
|  | 4 | podest do renowacji i konserwacji |
|  | 5 | ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 6 | tory drewniane do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **78** | **(67) Kościół ze Stadeł** | |
|  | 1 | ściana 1 gont dolny renowacja i konserwacja |
|  | 2 | ściana 2 gont dolny renowacja i konserwacja |
|  | 3 | ściana 3 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 4 | ściana 4 drewniana renowacja i konserwacja |
|  | 5 | dach z gontów renowacja i konserwacja 100 % |
|  | 6 | dach z gontów do wymiany 40% |
|  |  |  |
| **79** |  | ogrodzenie drewniane do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **80** | **(69) zagroda Kolonistów Niemieckich** | |
|  | 1 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 30% |
|  | 2 | ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 3 | ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 4 | ściana 3 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 5 | rynna drewniana fi 100 do wymiany |
|  |  |  |
| **80** | **(68) zagroda Kolonistów Niemieckich** | |
|  | 1 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 30% |
|  | 2 | ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 3 | ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 4 | ściana 3 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 5 | ściana 3 drewniana do renowacji i konserwacji |
|  | 6 | parapet z plachy miedzianej do wymiany szt.2 |
|  |  |  |
| **82** | **(71) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich** | |
|  | 1 | ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 2 | drzwi drewniane do renowacji i konserwacji |
|  | 3 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 30% |
|  | 4 | ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **83** | **(70) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich** | |
|  | 1 | ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 2 | ściana 1 drewniana do renowacji i konserwacji |
|  | 3 | ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 4 | ściana 3 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 5 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 30% |
|  |  |  |
| **84** | **(73) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich** | |
|  | 1 | ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 2 | ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 3 | drzwi do renowacji i konserwacji |
|  | 4 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 30% |
|  | 5 | ściana łącznik - przejście |
|  | 6 | daszek do renowacji i konserwacji |
|  |  |  |
| **85** | **(72) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich** | |
|  | 1 | ściana 1 góra tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 2 | ściana 1 dół tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 3 | ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji |
|  | 4 | ściana 2 drewniana do renowacji i konserwacji |
|  | 5 | dach z dachówki Marsylki do wymiany 30% |
|  |  |  |
| **86** | **Informator** | |
|  | 1 | daszek z gontów do wymiany 90 % |
|  | 2 | daszek z gontów renowacja i konserwacja 100 % |

Wszystkie prace remontowo – konserwatorskie mają charakter odtworzeniowy.

**3. zagospodarowanie działki**

1. Teren na którym będą prowadzone roboty położony jest w Nowym Sączu, przy ulicy Długoszowskiego 83b, ma kształt nieregularny i składa się z jednej działki o nr 5 /10 obręb 45.
2. Teren posiada dostęp do drogi publicznej – ulica Długoszowskiego o nawierzchni asfaltowej – zjazd drogą asfaltową oraz posiada parking.
3. Sądecki Park Etnograficzny posiada wszystkie podstawowe sieci i przyłącza oraz media.

**4.** dane istotne dla środowiska oraz higieny i zdrowia

1. Z uwagi na funkcję obiektów – budynki użyteczności publicznej –należy zapoznać się z instrukcjami i je przestrzegać.
2. Odpady powstałe w wyniku prac remontowych należy gromadzić w typowych pojemnikach, w miejscu do tego wskazanych przez Muzeum Okręgowei winne być sukcesywnie wywożone.

**5.** ochrona przeciwpożarowa

1. Budynki posiadają wymagany dojazd pożarowy – po drogach publicznych oraz poprzez istniejące drogi wewnętrzne.
2. Budynki wyposażone są w wymagany sprzęt gaśniczy.
3. W trakcie wykonywania prac należy ściśle przestrzegać przepisy ppoż. określone dla rodzaju prowadzonych prac.

**6.** dane końcowe

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powstałych w trakcie wykonywanych robót należy wezwać Inspektora nadzoru Muzeum w celu ich wyjaśnienia i ustalenia sposobu dalszego prowadzenia prac.
2. Po zakończeniu robót należy zgłosić ich wykonanie Inspektorowi Nadzoru Muzeum i dokonać stosownych odbiorów.

**Nowy Sącz – wrzesień 2021 rok**

C

**Informacja BIOZ**

**s p i s t r e ś c i**

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
7. **zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów .**
8. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest prowadzenie robót modernizacyjnych, remontowych na wszystkich budynkach i obiektach Sądeckiego Parku Etnograficznego. Należy uzgodnić z Muzeum Okręgowym kolejność wykonywania prac.
9. **wykaz istniejących obiektów budowlanych.**
10. Zgodnie z mapą Sądeckiego Parku Etnograficznego:



1. **wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,**
2. Brak takich elementów.
3. **wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia ,**

4.1. Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadkuz wysokości:

1. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

**przy robotach budowlanych związanych z wykonywaniem przy robotach budowlanych związanych z wykonywaniem renowacji i konserwacji pokrycia budynków sakralnych ( zbór ze Stadeł, Kościół z Łososiny Dolnej, Cerkiew grekokatolicka z Czarnego.**

1. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,
2. **przy robotach budowlanych związanych z wykonywaniem renowacji i konserwacji pokrycia budynków sakralnych ( zbór ze Stadeł, Kościół z Łososiny Dolnej, Cerkiew grekokatolicka z Czarnego.**
3. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

**nie występuje**

1. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

**nie występuje**

1. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
2. 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

**nie występuje**

1. – 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym15 kV,

**nie występuje**

1. – 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,

**nie występuje**

1. – 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,

**nie występuje**

1. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej1 m,

**nie występuje**

1. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

**nie występuje**

4.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

1. roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

**nie zakłada się**

1. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;

**nie występuje**

4.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

**nie występuje**

1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;

**nie występuje**

4.4. Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

**nie występuje**

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

**nie występuje**

1. budowa i remont:

* linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

**nie występuje**

* sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

**nie występuje**

* linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

**nie występuje**

* sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

**nie występuje**

1. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

**nie występuje**

4.5 Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

**nie występuje**

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

**nie występuje**

1. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

**nie występuje**

1. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

**nie występuje**

4.6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

**nie występuje**

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

**nie występuje**

4.7 Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;

**nie występuje**

4.8. Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;

**nie występuje**

4.9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

**nie występuje**

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;

**nie występuje**

4.10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

**nie występuje**

1. **wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ,**
2. Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym z etapów (rodzajem) prac i robót przy budynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku,w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U. nr 47/03 – poz. 401).
3. **wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**
4. Brak stref szczególnego zagrożenia.

**Nowy Sącz – wrzesień 2021 roku**